{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"nel capitolato speciale lotto 1 \r\npunto 1 caratteristiche\r\nlettera a) \"piano di calpestio totalmente ribassato\"\r\n\r\nsi chiede se per questa tipologia di veicoli si possa offrire veicolo solo ribassato nella parte posteriore","In merito al chiarimento richiesto si evidenzia che al lotto 1 - punto 1 - lett. a) - si fa riferimento all'accessibilità dell'autobus per il pubblico, in particolare agli anziani ed alle persone con disabilità, compresi quelli che utilizzano sedie a rotelle e deambulatori, pertanto, pur se ribassato nella sola parte posteriore, l'aspetto non derogabile è che ci sia un pieno accesso al mezzo da parte degli utenti."]
[2,"Buongiorno,\r\ncon riferimento alla procedura richiamata in oggetto, siamo cortesemente a richiedere se, ai sensi del  D. Lgs. 50/2016 che tende a favorire la più ampia partecipazione alla gara, è possibile offrire , in deroga alle caratteristiche dimensionali riportate nel capitolato tecnico, un veicolo con lunghezza 8,50 mt e pianale totalmente ribassato.\r\nIn attesa di Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.\r\n","In ordine al quesito formulato questa Stazione appaltante con l'indizione della gara mediante procedura aperta, come specificatamente riportato negli atti di gara, ha assicurato già un'ampia partecipazione alla stessa, stabilendo, altresì, un termine (giorni 47) nettamente superiore a quello previsto dalla norma (giorni 35). Una eventuale modifica ai Capitolati Tecnici posti a base di gara,\r\napprovati con deliberazione di Giunta n. 105 dell'11.09.2020, comporterebbe una allungamento dei termini per l'espletamento della gara. Per tali motivazioni la richiesta non può essere accolta. "]
[3,"\r\nSpett.le Ente, con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con riferimento al punto 8.6.1 del Capitolato Speciale D'Appalto, ove viene richiesto che il bocchettone di rifornimento dell'urea \"dovrà essere collocato in posizione agevole e sullo stesso lato del bocchettone gasolio\" vorremmo sapere se e possibile partecipare alla gara con un veicolo in cui il bocchettone dell'urea si trova in posizione agevole sul lato opposto a quello del gasolio.","In ordine al quesito formulato questa Stazione appaltante precisa che quanto descritto è indicativo poiché non è tecnicamente rilevante l’ubicazione del bocchettone di rifornimento purchè sia posizionato come richiesto in una posizione agevole. Per tali motivazioni la richiesta può essere accolta. "]
[4,"Spett.le Ente, con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con riferimento al punto 8.8 del Capitolato Speciale D'Appalto, ove per il cambio di velocità viene chiesto che esso sia \"di tipo automatico con almeno 6 rapporti + retromarcia con rallentatore elettromagnetico telma\" vorremmo sapere se e possibile partecipare alla gara con un veicolo dotato di cambio di tipo automatico ALLISON con retarder integrato nel cambio.","In ordine al quesito formulato questa Stazione appaltante precisa che quanto descritto è indicativo ed è sostituibile con altri sistemi tecnici compatibili e coerenti con il veicolo da voi proposto purché similari e/o migliorativi degli stessi valori tecnici inseriti nel capitolato. Per tali motivazioni la richiesta può essere accolta. "]
[5,"Spett.le Ente, con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con riferimento al punto 10.1 e 10.4 del Capitolato Speciale D'Appalto, ove viene richiesta una tensione nominale Vn = 12 vcc e Cn (20h) 200 Ah per ciascuna batteria vorremmo sapere se e possibile fornire un veicolo con tensione nominale Vn =24 vcc e Cn 125 Ah X 2 = 250 Ah.","In ordine al quesito formulato questa Stazione appaltante precisa che quanto descritto è indicativo ed è sostituibile con altri sistemi tecnici compatibili e coerenti con il veicolo da voi proposto purché similari e/o migliorativi degli stessi valori tecnici inseriti nel capitolato. Per tali motivazioni la richiesta può essere accolta. "]
[6,"Si trasmette qui di seguito un quesito posto tramite PEC per il lotto n. 1:\r\n\r\nL'autobus deve essere con pianale interamente ribassato o parzialmente ribassato low entry posteriore?\r\n\r\n","In merito al chiarimento richiesto si evidenzia che al lotto 1 - punto 1 - lett. a) - si fa riferimento all'accessibilità dell'autobus per il pubblico, in particolare agli anziani ed alle persone con disabilità, compresi quelli che utilizzano sedie a rotelle e deambulatori, pertanto, pur se ribassato nella sola parte posteriore, l'aspetto non derogabile è che ci sia un pieno accesso al mezzo da parte degli utenti."]
[7,"Si trasmette qui di seguito un quesito posto tramite PEC per il lotto n. 1: \r\n\r\nLa potenza minima del motore è 110 kW o 150 kW ? ","Per quanto attiene la potenza minima del motore si evidenzia che per un mero errore di trascrizione è riportato il valore di 150 kW mentre il valore corretto della potenza minima del motore è di 110 kW (circa 150 CV). "]
[8,"Si trasmette qui di seguito un quesito posto tramite PEC per il lotto n. 1: Il veicolo a pianale interamente ribassato che si intenderebbe offrire ha una lunghezza superiore del 5% rispetto al massimo previsto dal bando. Non essendo la lunghezza una prescrizione inderogabile inserita nell'art. 1 del Capitolato SPECIALE, può essere accettato l'incremento di lunghezza?\r\n","In ordine al quesito formulato questa Stazione appaltante precisa che questa richiesta comporterebbe una modifica ai Capitolati Tecnici posti a base di gara, approvati con deliberazione di Giunta n. 105 dell'11.09.2020, e di conseguenza un allungamento dei termini per l'espletamento della gara. Per tali motivazioni la richiesta non può essere accolta.\r\n"]