{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"scusate - mancando il campo per allegate il file - riporto a seguire il testo del protocollo in questione:\r\n\r\nA mezzo piattaforma telematica S.U.A. Gargano Sud\r\nCOMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO\r\nC/A   Dott. Paolo Cassano, Resp. Procedimento\r\nCc    Sig. Francesco urbano, Istruttore Amm. SUA\r\nCc    Ing. Saverio Pio Longo, Resp. SUA\r\nPiazza Dei Martiri  5 \r\nCITTA‘ DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)\r\n\r\nDossobuono di Villafranca, Verona, 14.12.2020\r\nRif. Prot. BA/275/2020  LB/G/RVBPI \r\n\r\nEgregi Signori,\r\n\r\ncon riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto ed in particolare al Lotto 3 – n° 2 autobus ibridi con alimentazione a gasolio – siamo con la presente per trasmetterVi di seguito alcune richieste di chiarimenti tecnici:\r\n\r\n1.\tComando pompa idraulica: \r\nnel Capitolato Speciale, parte IV - specifiche tecniche, al punto 8.6.2 è richiesto che la pompa idraulica del servosterzo sia ad esclusivo comando elettrico con tensione inferiore ai 50 Vcc. A tale riguardo, essendo accettati anche autobus ibridi senza trazione elettrica pura (v. secondo paragrafo del medesimo articolo), si chiede se venga accettato un servosterzo a comando idraulico dotato della funzione di avviamento automatico del motore termico in caso di azionamento del volante;\r\n\r\n2.\tImporto base d’asta: \r\ncon riferimento all’importo posto a base d’asta per il Lotto n.ro 3, riportato all’Art. III del Disciplinare di gara, si chiede di precisare se esso sia comprensivo del servizio di Full Service;\r\n\r\n3.\tPunteggio tecnico assegnabile: \r\ncon riferimento al punteggio tecnico assegnabile per il Lotto n.ro 3 riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, e nello specifico al Pt.1.10 – Estensione della garanzia base, vengono riportati due differenti valori soglia. Si chiede dunque di precisare se il punteggio massimo attribuibile per tale voce sia pari a 3,00 oppure a 4,00 punti;\r\n\r\n4.\tApparecchiature diagnosi: \r\nal punto 3.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, si cita: “Nel prezzo della fornitura dovrà essere altresì incluso il corredo delle apparecchiature occorrenti per la diagnosi dei guasti (no1 postazione).” Si chiede di confermare che esso vada incluso nel prezzo della fornitura per il periodo di garanzia di base.\r\n\r\nRestiamo in attesa di Vostro gradito riscontro e porgiamo i ns. migliori saluti.\r\n\r\nMAN Truck & Bus Italia S.p.A.\r\n\r\nLorenzo Boghich\r\nProcuratore\r\nResponsabile Vendite Bus Pubblico Italia\r\n","Chiarimento 1\r\n\r\nIn ordine al quesito formulato, questa Stazione appaltante precisa che quanto descritto è indicativo ed è sostituibile con altri sistemi tecnici compatibili e coerenti con le motorizzazioni da voi proposte purchè similari e/o migliorativi degli stessi valori tecnici inseriti e garantiscano il comando con pompa idraulica del servosterzo sul veicolo. Per tali motivazioni la richiesta può essere accolta. \r\n\r\n\r\nChiarimento 2\r\n\r\nIn ordine al quesito formulato, questa Stazione appaltante precisa che il servizio di “Full Service” è un requisito inserito tra gli elementi di valutazione del punteggio tecnico della procedura e non obbligatorio. Pertanto, ove proposto da un partecipante alla presente procedura il servizio, l’importo a base d’asta sarà ritenuto comprensivo del servizio “Full service”. Per tali motivazioni la risposta al quesito richiesto è affermativa.\r\n\r\n\r\nChiarimento 3 \r\n\r\nIn ordine al quesito formulato, questa Stazione appaltante precisa che sia per il lotto 2 che per il lotto 3 il punteggio massimo attribuibile al punteggio PT 1.10 relativo alla \"Estensione della garanzia di base\" è pari a tre (3,00).  \r\n\r\n\r\nChiarimento 4 \r\n\r\nIn ordine al quesito formulato, questa Stazione appaltante conferma che nel prezzo della fornitura dovrà essere incluso il corredo delle apparecchiature occorrenti per la diagnosi dei guasti. \r\n"]
[2,"vedi allegato protocollo","--"]